**Podmínky pro souhlasné stanovisko s chemickým čištěním topných systémů objektů zásobovaných ze zdrojů Severočeské teplárenské, a.s.**

1) Budou dodrženy Všeobecné obchodní podmínky ST, a.s. – www.setep.cz

<https://setep.cz/files/ke-stazeni/ceny-tepla/Vseobecne-obchodni-podminky_ST_platne-od-1.10.2018_1.pdf>

2) Před započetím prací bude nejméně 3 pracovní dny předem písemně E-mailem oznámen záměr realizace ST, a.s. Dokument bude obsahovat pracovní postup, složení použitých látek, termín a čas zahájení úkonů

*Kontaktní osoba: Ing. Bělohoubek; správce VS a sekundárů*

*petr.belohoubek@setep.cz, 476 447 465*

Přijetí oznámení a souhlasné stanovisko bude ze strany ST, a.s. potvrzeno, v odůvodněných případech navržen jiný termín. V případě nesouhlasu bude zasilateli též oznámeno.

3) Před zahájením prací bude odběratelem (realizátorem) provedeno oddělení čištěného topného systému od centrální soustavy zásobování teplem. Oddělení bude provedeno prokazatelně minimálně uzavřením hlavních ventilů topné vody na patě objektu. Ke kontrole bude před okamžikem zahájení úkonů v čase uvedeném v bodě 2) přizván technik ST, a.s..

*pozn.: vlastnictví armatur a předávací místo tepelného zařízení je definováno ve smlouvě mezi ST, a.s. a odběratelem. Za armatury zodpovídá vlastník, v případě jejich netěsnosti není možno bez zamezení úniku nebo průniku média z čištěného systému do rozvodů centrálního zásobování k zahájení prací přistoupit a práce je nutné odložit do nápravy stavu. Zejména výměnu armatur je možno ve specifických případech uskutečnit pouze mimo topnou sezonu.*

4) Po ukončení prací, provedení proplachu a vypuštění topného objektového systému bude až za účasti technika ST, a.s. provedeno otevření patních armatur, nebo-li opětovné připojení objektu na dodávky tepla, a tím i zahájeno dopuštění teplonosným médiem ze systému centrálního zásobování. Oznámení (datum, čas) bude jako v případě započetí avizováno nejméně 3 pracovní dny předem (případně u krátkodobých realizací se dohodne termín ukončení čištění rovnou při oznámení záměru podle bodu 2).

5) Upozorňujeme, že případné i následné škody způsobené vniknutím neupravené vody dle ČSN 07 7401 do soustavy zásobování teplem a náklady na dopouštění systému objektu budou hrazeny realizátorem prací.

6) Asistence, kontrola technikem je zpoplatněna dle platného ceníku v rozsahu minimálně započatá 1+1 hodina dle odstavce 2.2 ceníku ST, a.s.

<https://setep.cz/files/ke-stazeni/placene-sluzby/ST_cenik-sluzeb_k-1.1.2019.pdf>

Množství dopuštěné vody bude fakturováno dle platného ceníku doplňovací vody pro dané období + obsaženou tepelnou energii v hodnotě 0,21 GJ/m3 podle stavů měřiče doplňovací vody při zahájení a ukončení napouštění.

<https://setep.cz/files/ke-stazeni/ceny-tepla/Ceny-pro-rok-2021final.pdf>

V Komořanech 1.1.2021